远程访问：第三方域名外网访问指导

**1、设备本地设置**

设备本地网络参数设置【以录像机为例】

进入硬盘录像机本地：主菜单-系统配置-网络配置-基本配置，设置局域网网络参数。确保设备在局域网内能够访问。

 

**2、端口映射**

1、进入硬盘录像机主菜单-系统配置-网络配置-更多配置，修改录像机内部端口，将RTSP端口改成1554。



2.进入硬盘录像机本地：主菜单-系统配置-网络配置-端口映射。

\* 映射类型选择手动；

\* 保证内外端口一致；

\* 将启用UPNP的勾取消，应用；



3.进入路由器界面进行设置。

（注：不同路由器界面均不同，具体界面以实际路由器为准)下面操作均以TL-WR886N为例

 ①访问路由器IP地址，登录；



② 点击应用管理-虚拟服务器， 点击添加；



③添加硬盘录像机本地设置的3个端口，http端口，服务端口，RTSP端口；



**3、第三方域名申请**

常见的域名厂家有花生壳、3322、每步等，请选择路由器支持的域名方式

【下面以花生壳域名申请为例】

1、打开花生壳官网：<http://hsk.oray.com/>，点击注册；



2、填写注册信息；



3、注册成功，获赠免费域名；

 

4、进入路由器配置界面，找到动态DDNS填写界面，点击应用管理-DDNS；



登录成功后，会显示域名信息和登录状态。



**4、如何使用域名**

方式1：建议使用IE浏览器，在地址栏直接输入“http:// 域名 ”，如http 端口号80被修改过，则输入“http:// 域名:端口号 ”；

方式2：IVMS-4200添加设备；



方式3：IVMS-4500添加设备；

